– 1 –

Table 1. Observational Parameters of Spectra

UT Date Instrument Wavelength Slit λ/Δλ Seeing Int^a (1997) [μm] [arcsec] [sec]

Keck I Sep 07 NIRC HK 1.35 - 2.50 0.68” x 38” ∼ 100 0.35 - 0.50 4800 Sep 08 NIRC JH 1.00 - 1.55 0.68” x 38” ∼ 100 0.35 - 0.60 2160

MMT Sep 30 Blue Channel 0.40 - 0.80 1” x 180” ∼ 1000 0.8 10,800

aAccumulated integration time on 1996 TL_{66}

– 2 –

Table 2. Normalized Reflectivity^a

λ^b S_λ^c ± σ_S^d [μm]

0.4125 1.09 ± 0.27 0.4375 1.02 ± 0.26 0.4625 0.97 ± 0.25 0.4875 0.92 ± 0.24 0.5125 0.95 ± 0.25 0.5375 1.02 ± 0.22 0.5625 0.90 ± 0.28 0.5875 0.97 ± 0.32 0.6125 0.97 ± 0.32 0.6375 0.95 ± 0.30 0.6625 0.97 ± 0.26 0.6875 0.98 ± 0.30 0.7125 0.85 ± 0.29 0.7375 0.93 ± 0.31 0.7625 0.98 ± 0.33 0.7875 1.02 ± 0.30 1.00 0.92 ± 0.05 1.10 0.90 ± 0.04 1.20 0.85 ± 0.03 1.30 0.87 ± 0.03 1.40 0.91 ± 0.05

– 3 –

Table 2—Continued

λ^b S_λ^c ± σ_S^d [μm]

1.50 0.85 ± 0.03 1.60 0.92 ± 0.02 1.70 0.82 ± 0.03 1.80 0.89 ± 0.04 1.90 0.79 ± 0.04 2.00 0.75 ± 0.03 2.10 0.76 ± 0.03 2.20 0.74 ± 0.02 2.30 0.74 ± 0.03 2.40 0.70 ± 0.05 2.50 0.76 ± 0.09

aThe optical spectrum has been binned by 0.025 μm, and the IR spectrum by 0.10 μm bCentral wavelength of the wavelength bin cMean normalized reflectivity within the wavelength bin

d1σ standard deviation on the mean